**时钟中断例程说明**

1. 汇编 c6\_225\_3.asm ,连接后，执行该程序。

该程序循环显示一些字符，直到按任意键结束。显示若字符显示太快，可调整延时子程序中的循环程序。

1. 汇编 c6\_225\_4.asm ,连接后，执行该程序。

在出现菜单后，输入 3，观察运行效果。按任意键结束。

1. 上面的程序结束后，仍会不断的显示时间。在命令窗口直接、再次执行 c6\_225\_3,观察效果。

在输入命令时，不需要关心时间的显示，只管输入程序名，按回车键即可。

课本 P225 有可参照的程序。其中，用 IN, OUT 指令从 CMOS中读取时间的解释，可参照 “CMOS数据读写.docx”。